-ご案内-

異変を見逃さないこと

異変を見つけたら、すぐに立ち止まること

異変が見つからなかったら、立ち止まらないこと

８番出口から外に出ること











8番出口リスペクト差分です。

BGAON, HARDゲージ 推奨です。

異変は全部で10種類あります。

01/29 追記　
画像ファイルをorajaで読み込むとアスペクト比が合わないケースがあったようなので、
修整パッチを追加しました。orajaを利用されている方は上書きをお願いいたします。

答え合わせは下の方に

↓
↓


















































































































01 BPM回転	BPM表示が目まぐるしく変化する。
02 ラグ		一瞬譜面が止まってすぐ飛ぶような動きをする
03 BGI		BGAが一枚絵になって動かなくなる
04 市松網	BGAに網目模様のフィルターがかかる
05 異形		BGAの中央に異形が現れる
06 LN		譜面がLNになる
07 地雷		地雷が混ざって降ってくる
08 多重		ひとつノーツが重なって降ってくる
09 キー音変化	キー音が別の音に変化する
10 予告分身	地雷での譜面予告が3重になってふってくる
		
BPM回転、BGA変化を見逃しやすいのでまずは常にそこに意識を向けるように。
ただBPMやBGAを見ていると今度は譜面の方の多重ノーツが盲点になりがちなので注意。


