AVERAGEやMAX BPMでHS-FIXかけようとするととんでもないことになります。
MIN BPMでHS-FIXをかけて数字を普段の1/8の値にするか、
あるいはHS-FIXなしでBPM444に合わせるようにしてください。
普段のHS-FIXの値をXとすると、X*150/444でちょうどいいくらいになるはずです。

HS-FIX with AVERAGE or MAX BPM affords terrible result.
Please use MIN BPM with one-eighth of usual velocity.
You can also use 150/444 of usual velocity without HS-FIX: BPM 444 dominates over these patterns!

paraph