---------------------------------
TITLE  :  SABER(short mix)
GENRE  :  ボーダーブレイク
ARTIST :  P.E.overground
LEVEL  :  N:18 H:28 EX:38
BPM    :  156
BGA    :  Hold
---------------------------------

セイバーシリーズ
TSUMOIインダストリの新型ブラストはクーガーやエンフォーサーなどが
バランス型の調整であったのに対し、機動力を優先して設計された。
その傾向は敵地潜入などの隠密行動や、高速なエリア移動*による
迅速な拠点防衛や襲撃に重点が置かれている。

セイバーI型
索敵能力と歩行速度が著しく高く、隠密機動という面で言えば
シリーズ内でも高い能力を有する。
初期型であるためか、軽量機の弱点である積載猶予は高くない上に、
高速移動能力も軽量機の礎となったシュライク、
エースに支給されるヤクシャシリーズからははるかに見劣りする結果となる。

セイバーI型R
I型から各兵装への汎用性を高める方向性で開発がなされた結果、
ブースト容量やSP供給量に腕部の反動吸収能力、そして重量耐性が向上した。
それにより重火力兵装や支援兵装に対する適正が上がり、
軽量型における汎用性の高さという点でシェアを獲得しうる性能となった。
しかし、高速移動能力は据え置きであるために、速さを求めて軽量機に乗る
ボーダーからはあまり評価を得ることは出来なかった。
また、その汎用性をえる代わりに、シリーズ内では唯一エリア移動で後れを取る形となる。

セイバーII型
セイバーシリーズの中では隠密機動を出来るだけ損なわず、
且つ前線での戦闘行動に適した調整がされている。
低めに抑えられていた射撃精度が標準レベルに上がり、ロックオン性能を高めた頭部。
かつて開発したエンフォーサーIII型同様ブースト容量重視で開発された胴部。
反動吸収能力を犠牲にリロード速度、武器変更速度の両立を高い水準で実現した腕部。
積載、歩行は高いレベルを維持しつつ、尚且つ高速移動も軽量機の標準を実現させた脚部。
その性能はまさにハイエンドモデルと呼称するに値する性能である。

*上空を飛ぶ輸送機とブラストに磁気を発生させ、瞬時に撤退する技術。
このシステムの確立によりブラストによる拠点制圧阻止は非常に容易となった。


ボーダーブレイク・エアバースト
全国のゲームセンターにて稼動中。
(c)SEGA
(c)TSUMOI Ind.

